#!/usr/bin/env bash

v4l2-ctl -d /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_F89054AF-video-index0 --set-ctrl zoom_absolute=0
v4l2-ctl -d /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_F89054AF-video-index0 --set-ctrl power_line_frequency=1
v4l2-ctl -d /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_F89054AF-video-index0 --set-ctrl focus_absolute=0
v4l2-ctl -d /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_F89054AF-video-index0 --set-ctrl focus_auto=0
